TILBUD: Pigging og bortkjøring – Torstadveien
Dato: 17.02.2026
Oppdragstaker: Norsk Riveteknikk
1. Prosjektbeskrivelse
Tilbudet gjelder fjerning av ca. 40 m2 betongdekke i kjeller (dybde 15 cm). Arbeidet inkluderer alt fra støvskjerming til ferdig deponert masse.
2. Arbeidsomfang
· Pigging: Nedmeisling med kraftig elektrisk maskin. Vi rullerer på arbeidet for å ivareta HMS og unngå belastningsskader (vibrasjon).
· Uttransport: Manuelt arbeid med trillebår fra kjeller til anvist plass på utsiden.
· Bortkjøring: Transport og deponering av ca. 14,4 tonn betongmasser til godkjent mottak.
· Rydding: Grovrengjøring av arealet etter endt arbeid.
3. Prisspesifikasjon (Fastpris)
Her er en oversikt over hva som inngår i totalprisen:
	Post
	Beskrivelse
	Pris (inkl. mva)

	Arbeidstimer
	2 mann i ca. 1 uke (Pigging, utbæring og rydding)
	33 500,-

	Bortkjøring & deponi
	Leie av transportbil, transporttid og vektavgift på deponi (14,4 tonn)
	15 500,-

	Utstyrsleie/slitasje 
	Leie av 1 stk. Hilti TE 3000 (eller tilsvarende) samt meisler
	4 500,-

	TOTAL FASTPRIS
	Komplett pakke inkludert alt
	53 500,-


Det tas ingen mellomlegg eller påslag på de eksterne utgiftene til deponi og utleie. Prisen er fast.
4. Forbehold og krav til arbeidsplass
· Strøm: Kunden sørger for tilgang til minimum én 16A kurs (vanlig stikkontakt).
· Grunnforhold: Prisen forutsetter betong og løsemasser (ikke fast fjell).
· Tilkomst: Det forutsettes enkel tilkomst for trillebår ut fra kjeller.
· Søknader: Kunden er ansvarlig for nødvendige godkjennelser fra Plan og Bygg.
5. Fremdrift
· Estimert varighet: Ca. 1 arbeidsuke.
· Oppstart: Etter nærmere avtale.

Med vennlig hilsen,
Alexander Nygaard
Norsk Riveteknikk
Tlf: 400 57 605
Mail: Norsk.riveteknikk@gmail.com
Org.nr. 937076703

